{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Website"],"not_rendered":{"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Website","index":0,"n_rows":74,"n_cols":7,"rows_kept":74,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,5],[2,6,4,6],[3,1,3,5],[4,1,4,5]]}
[]
[null,"CONSULTA PÚBLICA Nº 21 DE 23/05/2014"]
[null,"Os catálogos técnicos referentes aos equipamentos listados estão disponíveis no link ao lado de acordo com os nomes dos respectivos modelos.",{"$nulls":4},"CATÁLOGOS TÉCNICOS\n(Clique aqui)"]
[null,"*OBS: Ao abrir os arquivos .pdf, selecionar a opção \"Abrir com modo protegido desabilitado\""]
[null,"As informações referentes à descrição da mercadoria, bem como os catálogos técnicos apensados, são de inteira responsabilidade do importador."]
[null,"TIPO OPERAÇÃO","NCM","Descricao Mercadoria","Fabricante","Marca","Modelo"]
[null,"S","3926.90.40","Produto para uso laboratorial, em sistema de analise de suor, marca , para diagnostico de fibrose cística, sendo: kit coletor para 6(seis) testes de suor ss-32, composto de 1 pacote ss-23, com 12 discos de pilogel,6 coletores de suor macroduct ss-142 e 1 pacote ss-107 com 6 recepientes com tampa para amostra de suor, marca wescor/usa - ref. ss-32","WESCOR , INC","WESCOR","KIT COLETOR"]
[null,"U","7309.00.90","Tanque pneumático para cimentação, capacidade de 2000sxs. este equipamento é utilizado nas operações de mistura de cimento que são realizadas na plantas de cimento. ele é utilizado basicamente para armazenamento de cimento e misturas de acordo com o projeto de cimentação que está sendo proposto. este cimento depois de misturado e homogeneizado dentro deste silo, é bombeado para caminhões bulks que fazem o transporte até o porto de origem, onde será bombeado para um navio que vai fornecer este mesmo cimento para plataforma. na plataforma, todo cimento é usado na operação de mistura e bombeio da pasta de cimento para o poço através das unidades de cimentação..pressão máxima de trabalho admissível (pmta): 26 psi; .capacidade de 2000 pe3 (1700 sacos de cimento);. peso: 14 ton.","SOLDITANK","SOLDITANK","8-SP-1088 & 8-SP-1097"]
[null,"U","8414.59.90","Microventilador com área de carcaça de 80mm x 38mm e 120mmx38mm, para comutador catalyst 4500e, código ws-x4582-e=.cisco catalyst 4500 fan tray| descrição do pn: ws-x4582-e=| o ventilador do switch cisco catalyst contem as seguintes especificações:| compatível com os chassi cisco 4510r-e| ventoinhas interna| ventoinhas de alta-velocidade| conectores de energia compatíveis com o chassi cisco 4510r-e","JABIL CIRCUIT DE MEXICO SA DE CV","CISCO","WS-X4582-E"]
[null,"U","8417.80.90","Forno de dosagem automática para alimentação de ligas de alumínio, através do processo de pressurização da câmara interna e consequente subida e dosagem automática do metal liquido, capacidade máxima de 650kgs de ligas de alumínio.","WESTOFEN GMBH","WESTOFEN","W65 SL DG"]
[null,"U","8419.89.99","Termoformatrice a vapore - autoclave, composta de reservatório em aço especial, tampa com sistema de resfriamento, unidade hidráulica, painel eletroeletrônico com plc incorporado, dispositivo de carregamento com elevador de carga e descarga e intercambiador de calor. O equipamento tem como finalidade a moldagem de tubos de nylon, no processo de aquecimento a vapor e refrigeração por agua gelada, montados em ferramentais específicos.","GUERRA E.C.","GUERRA E.C.","PTV300"]
[null,"S","8426.41.90","Guindaste autopropulsado sobre pneumáticos, tipo \"reach stacker\", acionado por motor a diesel de 224kw a 2.000rpm, dotado de lança telescópica, próprio para elevação, transporte e armazenamento de contêineres de 20' e 40', munidos de \"spreader\", com capacidade máxima de empilhamento de 5 contêineres de 9pés e 6polegadas de 45toneladas na primeira fila, 5 contêineres de 31toneladas na segunda fila ou 4 contêineres de 15toneladas na terceira fila.","CARGOTEC INDUSTRIES (CHINA) CO.LTD","KALMAR","DRT-450"]
[null,"U","8429.51.91","Carregadeira de carregamento frontal, sobre pneus (pneumaticos) com transmissao tipo power shift \" motor a diesel de potencia bruta de 388kw / 520 hp a 1.900 rpm \" alta potencia, para transporte de blocos de pedra a ser usado na mineracao. Completa com garfo e cacamba. Motor caterpillar 3456, arranjo n\" 133-3840.","CATERPILLAR INC.","CATERPILLAR","988G"]
[null,"U","8430.10.00","Restante do sistema bate estacas hidráulico tipo ihc s-90, p/n 91192, qty 01, parcialmente desmontado composto de todos os itens abaixo descritos para perfeito funcionamento em operacao:01 - tubo de aco 26\" s70/90 - p/n 91162 tubo de aco 24\" - p/n 9108 03 - cordoes para acionamento do bate estacas hidraulico ferramenta para carga de nitrogenio em bate estacas hidraulico celula solenoide para bate estacas hidraulico sensor eletronico para bate estacas hidraulico controle c-34 de computadores para bate estacas hidraulico, p/n 84990 e 84991 cabo eletronico curto para sistema de bate estacas hidraulico cabo eletronico longo para sistema de bate estacas hidraulico unidade de forca - diesel ihc p250 - p/n 89679 manometro de baixa pressão tampa do dreno 02 - 2\" x 6\" corda de nylon 08 - manilhas 8.5 ton 02 - manilhas 85 ton 02 - manilhas 55 to 02 - manilhas 35 to 04 - manilhas 25 ton 04 - manilhas 17 ton 04 - 1 1/4\" x 15' perna de eslinga","IHC HIDROHAMMER B.V.",0,"IHC S-90"]
[null,"U","8430.31.10","FEEDER BREAKER - CORTADORA DE CARVAO, AUTOPROPULSADA. LARGURA TOTAL 2844,8 MM (3280 MM NO FINAL DA ADMISSAO), LARGURA DO TRANSPORTADOR 1270 MM, COMPRIMENTO TOTAL 10613 MM, ALTURA DA EMENDA VARIAVEL ENTRE 813 MM E 1829 MM, VAZAO PADRAO (VARIAVEL) ATE 900 TONELADAS METRICAS POR HORA, DIAMETRO DISJUNTOR ENTRE 381 MM E 533 MM (VARIAVEL), FORCA DE COLETA DO ROMPEDOR 50000 KG, FORCA DE COMPRESSAO DO MATERIAL 172 MPA, DISTANCIA DO SOLO NA ADMISSAO (VARIAVEL) ENTRE 0 MM E 203 MM, DISTANCIA DO SOLO NA DESCARGA FINAL (VARIAVEL) ENTRE 152 MM E 533 MM, ALTURA DO QUADRO (VARIAVEL) ENTRE 711 E 940 MM, POTENCIA TOTAL (VARIAVEL) 190 KW. MOTOR HIDRAULICO PART NUMBER 79023F003, CABECA DE EIXO FREQUENCIA 0-51 RPM, RELACAO DA COROA COM TRANSMISSAO DIRETA, VALVULA DE ESREDUTOR 9.4:1, ACOPLAMENTO PART NUMBER 310530020. MARCA JOY MINING MACHINERY, MODELO BF-17B-8-74C. MODELO: BF-17B-8-74C. MARCA: JOY MINING MACHINERY.","JOY MINING MACHINERY","JOY MINING MACHINERY","Joy BF-17B-8-74C"]
[null,"U","8430.49.90","CHAVE DE CINTA - TIPO PETOL SURGRIP 36\" - 72\" - SCT3672, A indústria de petróleo utiliza os equipamentos de torque para perfuração, revistimento e completação de poços de petróleo e gás. A chave de cinta tipo petol sugrip 36\" \" 72\" é instalada na boca do poço de petroleo de modo suspenso através de um cabo de aço e ao final do seu braço, é fixado uma celula de carga junto ao cabo de aço do guincho para realizar o torque tanto para conexão quanto para desconexão de tubulações unidirecionais. PETOL SURGRIP 36\"-72\" - SCT3672. GEARENCH, INC.\n","GEARENCH, INC","Gearench","SCT3672"]
[null,"U","8430.49.90","CINTA PARA CHAVE DE CINTA - TIPO PETOL SURGRIP 42\" - SCTB3672-42. A indústria de petróleo utiliza os equipamentos de torque para perfuração, revistimento e completação de poços de petróleo e gás. A cinta em fibra tipo petol surgrip 42\" é altamente resistente e é utilizada na chave de cinta tipo petol sugrip 36\" \" 72\" , para realizar o torque tanto para conexão quanto para desconexão de tubulações unidirecionais. PETOL SURGRIP 42\" - SCTB3672-42. GEARENCH, INC. ","GEARENCH, INC","GEARENCH, INC","SCTB3672-42"]
[null,"U","8443.31.15","Máquina digital a laser, que executa a função de impressão, capaz de ser conectada a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede, policromática, para largura de impressão superior a 280 mm e inferior ou igual a 420 mm, com velocidade de impressão de 45 copias por minutos, completa.","FUJI XEROX LTD.","XEROX","WORKCENTRE 7228"]
[null,"U","8443.31.15","Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia, ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato a4 (210mm x 297mm) superior ou igual  a 45 páginas por minuto (ppm), a \"laser\", LED (diodos emissores de luz), ou LCS (sistema de cristal líquido), policromática. Velocidade de 45ppm e largura máxima de impressão de 305MM","Ricoh","Ricoh","Aficio MP C4502"]
[null,"U","8443.31.15","Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia, ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato a4 (210mm x 297mm) superior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm), a \"laser\", LED (diodos emissores de luz), ou LCS (sistema de cristal líquido), policromática. Velocidade de 55ppm e largura máxima de impressão de 3050MM","Ricoh","Ricoh","Aficio MP C5002"]
[null,"U","8443.31.15","Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia, ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato a4 (210mm x 297mm) inferior ou igual  a 45 páginas por minuto (ppm), a \"laser\", LED (diodos emissores de luz), ou LCS (sistema de cristal líquido), policromática. Velocidade de 45ppm e largura máxima de impressão de 305MM.","Ricoh","Ricoh","Aficio MP C4502A"]
[null,"U","8443.31.15","Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia, ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato a4 (210mm x 297mm) superior ou igual  a 45 páginas por minuto (ppm), a \"laser\", LED (diodos emissores de luz), ou LCS (sistema de cristal líquido), policromática. Velocidade de 55ppm e largura máxima de impressão de 305MM.","Ricoh","Ricoh","Aficio MP C5002A"]
[null,"U","8443.31.16","Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia, ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato a4 (210mm x 297mm)  inferior ou igual  a 45 páginas por minuto (ppm), a \"laser\", LED (diodos emissores de luz), ou LCS (sistema de cristal líquido), com largura de impressão superior a 420mm. Velocidade de 23 ppm e largura máx. de impressão de 431,80MM (17 polegadas).","Ricoh","Ricoh","Aficio MP 2352sp"]
[null,"U","8443.31.16","Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia, ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato a4 (210mm x 297mm)  inferior ou igual  a 45 páginas por minuto (ppm), a \"laser\", LED (diodos emissores de luz), ou LCS (sistema de cristal líquido), com largura de impressão superior a 420mm. Velocidade de 28 ppme largura máx. de impressão de 431,80MM (17 polegadas).","Ricoh","Ricoh","Aficio MP 2852"]
[null,"U","8443.31.16","Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia, ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato a4 (210mm x 297mm)  inferior ou igual  a 45 páginas por minuto (ppm), a \"laser\", LED (diodos emissores de luz), ou LCS (sistema de cristal líquido), com largura de impressão superior a 420mm. Velocidade de 28 ppme largura máx. de impressão de 431,80MM (17 polegadas).","Ricoh","Ricoh","Aficio MP 2852sp"]
[null,"U","8443.31.16","Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia, ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato a4 (210mm x 297mm)  inferior ou igual  a 45 páginas por minuto (ppm), a \"laser\", LED (diodos emissores de luz), ou LCS (sistema de cristal líquido), com largura de impressão superior a 420mm. Velocidade de 33 ppm e largura máx. de impressão de 431,80MM (17 polegadas).","Ricoh","Ricoh","Aficio MP 3352"]
[null,"U","8443.31.16","Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia, ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede. Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato a4 (210mm x 297mm)  inferior ou igual  a 45 páginas por minuto (ppm), a \"laser\", LED (diodos emissores de luz), ou LCS (sistema de cristal líquido), com largura de impressão superior a 420mm. Velocidade de 33 ppm e largura máx. de impressão de 431,80MM (17 polegadas).","Ricoh","Ricoh","Aficio MP 3352sp"]
[null,"U","8443.31.99","Máquina digital a laser, que executa funções de impressão e copia, capaz de ser conectada a uma maquina automática para processamento de dados ou a uma rede, monocromática, para largura de impressão superior a 210 mm e inferior ou igual a 330 mm, com velocidade de impressão de 31 copias por minutos (papel Carta).","RICOH","RICOH","AFICIO MP 301SPF"]
[null,"U","8443.31.99","Máquina digital a laser, que executa funções de impressão e copia, capaz de ser conectada a uma maquina automática para processamento de dados ou a uma rede, monocromática, para largura de impressão superior a 280 mm e inferior ou igual a 420 mm, com velocidade de impressão de 60 copias por minutos.","Ricoh","Ricoh","Aficio MP6002"]
[null,"U","8443.31.99","Máquina digital a laser, que executa funções de impressão e cópia capaz de ser conectada a uma maquina automática para processamento de dados ou a uma rede, monocromática, para largura de impressão superior a 280 mm e inferior ou igual a 420 mm, com velocidade de impressão de 75 cópias por minutos.","Ricoh","Ricoh","Aficio MP7502"]
[null,"U","8443.31.99","Máquina digital a laser, que executa funções de impressão e cópia capaz de ser conectada a uma maquina automática para processamento de dados ou a uma rede, monocromática, para largura de impressão superior a 280 mm e inferior ou igual a 420 mm, com velocidade de impressão de 90 copias por minutos.","Ricoh","Ricoh","Aficio MP9002"]
[null,"U","8443.31.99","Máquina digital a laser, que executa funções de impressão e cópia capaz de ser conectada a uma maquina automática para processamento de dados ou a uma rede, monocromática, para largura de impressão superior a 280 mm e inferior ou igual a 420 mm, com velocidade de impressão de 65 copias por minutos.","Ricoh","Ricoh","Aficio MP6502"]
[null,"U","8443.31.99","Máquina digital a laser, que executa funções de impressão e copia, capaz de ser conectada a uma maquina automática para processamento de dados ou a uma rede, monocromática, para largura de impressão superior a 280 mm e inferior ou igual a 420 mm, com velocidade de impressão de 80 copias por minutos.","Ricoh","Ricoh","Aficio MP8002"]
[null,"U","8446.30.40","MÁQUINAS USADAS, SENDO TEARES DE TECIDOS FELPUDOS (TOALHAS), DE PINCAS COMPLETOS COM SEUS ACESSORIOS PARA PLENO FUNCIONAMENTO. MAQUINAS NAO EMBALADAS, SENDO APENAS FIXAS NO CONTEINER. LARGURA DE TRABALHO: 260CM. ACESSORIOS: SEIS(06) CORES NA TRAMA, EQUIPADA COM JACQUARD ELETRONICO BONAS BLI II, COM CONTROLADOR 200, 2640 AGULHAS INSTALADAS, TRES (03) ALIMENTADORES, COM TRES (03) CILINDROS SUPERIORES DO TEAR PARA 260CM DE LARGURA, TRES (03) CILINDROS INFERIORES DO TEAR PARA 260 CM DE LARGURA, TRES (03) ROLO/CILINDRO DO TEAR PARA O TECIDO PARA 260CM DE LARGURA, COM 3.500 LAMELAS. POTÊNCIA REQUERIDA: 5,5 KW. VOLTAGEM: 380V. FABRICANTE: SULZER LTD. PAÍS DE ORIGEM: SUIÇA. G6100 B260 F6 JG1. SULZER RUTI\n","SULZER RUTI","SULZER","G6100 B260 F6 JG1"]
[null,"U","8448.11.20","Máquinas sendo mecanismos auxiliares jacquard staubli eletrônicos cx870, para utilização em teares de tecidos felpudos (toalhas), que possibilitam a confecção de desenhos diferenciados no próprio tecido atoalhado, possui 2688 agulhas, duplo passo aberto equipada com gancho rotativo monorama que pode transportar uma carga significativa de até dois dan(1 dan = 1 kg.f.) em alta velocidade, pode girar em ambos sentidos, sendo a rotação transmitida por eixo vertical. a abertura do conjunto é obtida por meio de dois jogos de bielas complementares, que são usadas para modular os diferentes parâmetros envolvidos na formação dos mesmos, garantindo um giro suave no movimento das cordas. funciona com um veio que faz a ligação entre o tear e a maquina jacquard com todos seus agregados, partes/pecas para sua montagem nos teares, manutencao e funcionamento. (2.688 ganchos).\n\n","STAUBLI LYON - SAS","Staubli","CX870"]
[null,"U","8450.20.10","Túnel contínuo de lavagem, dotado de 16 módulos, com capacidade de acomodar 50kg roupa em cada módulo, aquecimento a vapor em alta pressão 4-6bar.\n\n","SENKINGWERK GMBH",0,"P19-16"]
[null,"U","8451.80.00","Prensa extratora de agua descrição do equipamento prensa extratora de água para lavanderia industrial, modelo sep50 hd, para tecidos em lote de 50kg,  trifásico, 400v.","SENKINGWERK GMBH","SENKINGWERK","SEP50 HD"]
[null,"U","8458.91.00","Máquina especial para furação, rosqueamento e fresamento de anéis de aço através de ferramentas de corte (Centro de Furação Especial AXA), com capacidade de usinar anéis com um diâmetro externo de até 3.030 mm, diâmetro interno mínimo de 1.500 mm, altura máxima de 550 mm e peso de até 4.000 KG, podendo executar estas operações na direção vertical, Modelo: VSC - 50 - M - DO. - SP / 2E, Alimentação: 3x 400V/230V/ N/ PE, Frequência: 50Hz, Potência máxima instalada: 115 KVA, Corrente máxima: 250A, Tensão de comando: 24 V, Completa, com: uma mesa giratória porta peças com posicionamento de parada preciso e torque de até 24.000Nm; dois cabeçotes que se deslocam independentemente no sentido longitudinal e transversal da peça e em direção à sua face, com um eixo porta ferramentas com capacidade de giro de 30 até 6000 RPM, cada cabeçote (direto e esquerdo) dotado com um porta ferramentas de vinte posições.","AXA-ENTWICKLUNGS-UND MASCHINENBAUGESELISCHAT FUR PRODUKTIONS",0,"VSC-50-M-DO"]
[null,"U","8462.10.90","Prensa mecanica para estampagem de aletas de aluminio em alta velocidade, 600 batidas/minuto, potencia nominal 450 kn, completa com painel de controle eletrico de alimentacao, comando hidraulico para movimentacao e lubrificacao, dispositivo deslizante para saida de aletas de aluminio, dispositivo de controle da velocidade por meio de dois rolos em aco acionados por motor eletrico para alimentacao da prensa e para lubrificacao das tiras de aluminio, dispositivo duplo para sustentacao de bobinas e para desbobinar as tiras de aluminio, cabine de protecao acustica, e acessorios indispensaveis ao seu pleno funcionamento, destinada a producao de radiadores para veiculos automotores.","TSU PRODUKTIONSANLAGEN-ENGINEERING GMBH","TSU","HLS 45-720-550"]
[null,"U","8462.29.00","Semi automatic tube end forming equipment - Máquina semiautomática para conformar extremidade de tubo de aço em 3 estágios conectando aos mesmos componentes estampados durante o processo de conformação a fim de permitir o movimento de subida e descida em assentos de automóveis como regulagem de altura. Dimensoes equipamentos a=3m x c= 6m x l= 6m  peso líquido= 12.102kg peso bruto= 13.322kg.","FELSS SYSTEMS GMBH","BURGER UMFORM","UME 25.100..2 CNC"]
[null,"U","8471.50.20","Computador utilizado para acionar o equipamento do sistema de bordo do navio.","TRENEW ELECTRONIC AG","TRENEW ELECTRONIC AG","MVME2700"]
[null,"U","8471.70.12","Disco rígido para armazenamento de dados, com 450gb de capacidade, 15000 rpm, tecnologia SAS 6gbits Hot-swap 3.5-inch,Modelo 44W2239, usado em equipamento IBM modelo Blade Center,Serie 44W2240, Marca System X (M/T 8886).","IBM CHINA","IBM","44W2239"]
[null,"U","8479.50.00","Manipulador industrial para retirar automaticamente as pecas injetadas do molde, com painel eletrônico de comando. Acompanha lote de pecas de reposicao. caracteristicas e especificacoes ","DAL MASCHIO SRL",0,"3E 1200"]
[null,"U","8479.82.10","Aparelho Misturador homogeneizador, usado, montado em base única, dotado de painel de controle elétrico, denominado comercialmente \"Turboemulsor\", com capacidade total de 30 litros e capacidade util de 20 litros, construido em aço inoxidavel 18/8 polido espelhado; funcionamento com duas velocidades de planetário e duas de homogeneização refinador; Raspador em Teflon nas paredes e no fundo; Manômetro indicador de vácuo; Junção de tomada vácuo e válvula de alívio de vácuo; Aquecimento através de resistência elétrica com regulagem térmica.","MAMBRETTI e C","MAMBRETTI"," STAR 30"]
[null,"U","8479.82.90","Bomba homogeneizadora com: capacidade: 5000 l/h, pressão de entrada: 3-10 bar, pressão de homogeneização máxima: 400 bar, pressão de saída: 5 bar, quantidade água de resfriamento: cilindro (150 l/h) e motor (150 l/h), quantidade e óleo: poço excêntrico (70l), sistema hidráulico (5l), juntas em epdm, peso: 3.800 kg, tensão de controle: 24 vdc, tensão de entrada: trifásico 380-415 vac, frequência: 50 hz, especificação do motor: 75 kw e 1500 rpm, transmissão: polia do motor (113nm) e polia da bomba (113nM).","APV ROSISTA Gmbh","APV","R110T-54X"]
[null,"U","8479.89.99","Transportador e alimentador automático de caixas de espulas têxteis vazias ( b l ), controlado por CLP, composto de: dispositivo elevador/direcionador para receber ate 30 espulas/min ou 1800 espulas/h vazias das conicaleiras, onde: armazena, acerta e alimenta automaticamente, dispositivo posicionador pneumático, através de 2 motores de 0,1 kw ; esteira para transportar/armazenar caixas vazias, para conteúdo de espulas vazias, através de um motor de 0,1 kw; dispositivo posicionador pneumático com capacidade de condicionamento de ate 50 espulas vazias / min por caixas; esteira automática para retirar caixas contendo ate 200 espulas cheias de fios têxteis para reutilização no tad ac & ad, através de 2 motores de 0,1 kw.","HOWA MACHINERY, LTD.","HOWA","BL"]
[null,"U","8479.89.99","Transportador de material têxtil auto propelido (ac) sobre trilhos, através de 2 motores 0.75 kw e 1 motor 0.2 kw , composto de : 2 arriadores (ad) r/l cada um com 1 motor de 0,75kw e 3 motores auxiliares (100w, 90w, 25w); os 2 arriadores (ad) utilizados para cada lado do filatório têxtil (r-direito / l-esquerdo) retirando 40 espulas cheias/minuto e armazenando automaticamente em caixas especiais de alumínio (0,26x0,44x1,20m) \"cop magazine\" com capacidade de 200 espulas cheias (cop); e simultaneamente alimentam o filatório com 40 espulas vazias (bobbin)/minuto, pré-condicionados em caixas especiais de alumínio (0,27 x 0,61 x 0,35m) \"bobbin magazine\"; conexões e operacionalidade entre filatório e os 2 arriadores (ad -auto doffers) são realizadas através de trilhos; controle através de CLP.","HOWA MACHINERY, LTD.","HOWA","TAD-NAC"]
[null,"U","8479.89.99","Equipamento têxtil automático (MC-TAD & latice tad) para receber, armazenar, movimentar e alimentar conicaleiras com espulas cheias de fios têxteis, composto por: 2 transportadores laterais (MC TAD r/l) dotado de 2 motores de 0,1 kw cada, para armazenar, movimentar caixas com 200 espulas cheias (cop magazines), retirando das caixas espulas cheias para alimentar os 2 alimentadores (latice r/l); 2 alimentadores laterais (latice r/l), dotado de 1 motor de 0,1 kw cada, para receber ate 20 espulas cheias/minuto dos 2 transportadores laterais (MC TAD r/l), e alimentar automaticamente conicaleiras através de bandejas de transporte (peg tray); 1 transportador central dotado de 4 motores de 0,1 kw, para retirar caixas vazias (cop magazine), acompanha para sua operacionalidade e movimentação 150 caixas (usadas) de alumínio (0,2 6x 0,44 x 1,20m) \"cop magazine\" com capacidade 200 espulas.","MURATA MACHINERY","MURATA","TAD"]
[null,"U","8479.90.90","Dispositivo Otico Eletro-mecanico (Slip Ring) transmissor de sinais e energia para manobras, dirigibilidade e navegacao submarina de ROV (Remote Operated Vehicle) Veiculo Operado Remotamente, isolado eletricamente, com conectores standard de fibras instalados e adeuados ao meio ambiente, provido de conexao externa, uso em superficie e submerso, com velocidade maxima de uso continuo de 50 RPM , para operacoes em instalacoes submarinas de pocos de petroleo e Gas.                                                                                                                                                                ","FOCAL TECHNOLOGIES  CORPORATION","FOCAL","176-X\\190"]
[null,"U","8481.80.99","VALVULA PADRAO COM TRABALHO DE PRESSAO DE 7.5K PSI, MEDINDO 4\", SN# 93084M5J4D2W, PARA SISTEMA DA BOMBA DE LAMA, MODELO: 14-P-220. PARTE DA BOMBA DE LAMA ALTA PRESSÃO MOD 14-P-220. 4\", 7.5Kpsi, Forum Stand Pipe valve / SN# 93084M5J4D2W. MATERIAL PART OF THE EQUIPAMENT BELOW: HIGH PRESSURE MUD PUMP, MODEL 14-P-220 PACIFIC MISTRAL RIG INVENTORY LIST LINE 9 EQUIPMENT A. \nVALVULA PADRAO COM TRABALHO DE PRESSAO DE 7.5K PSI, MEDINDO 4\", SN# 93084M5J0DN, PARA SISTEMA DA BOMBA DE LAMA, MODELO: 14-P-220. 4\", 7.5Kpsi, Forum Stand Pipe valve / SN# 93084M5J0DN MATERIAL  PART OF THE  EQUIPAMENT BELOW: HIGH PRESSURE MUD PUMP, MODEL 14-P-220 PACIFIC MISTRAL RIG INVENTORY LIST LINE 9 EQUIPMENT A. ","FORUM ENERGY TECHNOLOGIES","FORUM ENERGY TECHNOLOGIES","14-P-220"]
[null,"U","8504.40.90","Fonte de alimentação com conectores AC-DC de 2000 WATT, Modelo DPS-2000BB , usada em equipamentos IBM Modelo BladeCenter, serie 39Y7358, Marca X Series","IBM CHINA","IBM","BladeCenter"]
[null,"U","8517.62.39","Comutador  Catalyst 4948E, 48 portas 10/100/1000 e 4 conexoes 10 Gigabit Ethernet SFP, sem alimentador de energia| 48 portas downlink 10/100/1000 Gbps RJ45| 4 portas uplink 1/10 Gigabit| Dimensao: 1RU| Capacidade de comutacao: 176 Gbps| Vazao: 131-mpps IPv4 / 110-mpps IPv6| CPU: 1.0 GHz| SDRAM: 1 GB| Requisitos minimos de software: Cisco IOS 12.2(54)SG ou mais recente.| Especificacoes de funcionamento:| Consumo: 230 W| Voltagem de entrada/Saida: 90 a 264 VAC/-40.5 a -72 VDC| Temperatura:0 a 40oC| Humidade relativa: 10 a 90%| Altitude: -60 a 2000m                                                                                                                                                                                                                                        ","CELESTICA CORPORATION","Cisco ","WS-C4948E-S"]
[null,"U","8517.62.48","Roteador digital de interface serial para interconexao de redes locais em protocolos distintos Cisco com fonte de energia AC (corrente alternada), 4 portas Gigabit Ethernet e memoria de 256Mb DRAM. Especificacoes Gerais: Aparelho para transmissao e recepcao de dados de voz, imagem ou outros dados em rede com fio | Familia de roteadores Cisco 7200 Series.| 2 interfaces Ethernet Gigabit| 1 interface Ethernet 10/100 Mbps dedicada para gerenciamento| 4 encaixes para SFP (Small Form-Factor Pluggable)| 1 interface USB| Suporta os protocolos de roteamento OSPF, Cisco EIGRP, BGPv4, RIPv2| Compativel com software Cisco IOS| DIMENSOES: (altura x largura x profundidade) 4.44 x 48.26 x 42.93 cm | ENERGIA: Fonte de energia com corrente AC ou DC| Potencia: 85W|Compativel com regulacoes NEBS.","JABIL CIRCUIT INC - PENANG","CISCO","CISCO7201"]
[null,"U","8517.62.52","QSFP-40G-CSR4=|MARCA: Cisco|DESCRICAO TECNICA DO BEM: Dispositivo para emissao, transmissao e recepcao de dados sobre fibras opticas, modulo transceptor QSFP 4 x 10GBASE-SR, codigo QSFP-40G-CSR4.ESPECIFICACOES DO PN: QSFP-40G-CSR4=|ESPECIFICACOES GERAIS:|- Hot-swappable podendo ser retirado com o equipamento ligado|DIMENSOES(AxLxP):|- 13.5 x 18.4 x 72.4 mm.|AMBIENTE:|- Temperatura operacional:  0 a 70oC (32 a 158oF)|- Temperatura de armazenamento: -40 a 85oC (-40 a 185oF)|PADROES:|- GR-20-CORE: |- GR-326-CORE: |- GR-1435-CORE: |- IEEE 802.3ba (-SR4, -LR4)|- IEEE 802.3ae (-CSR4)|- QSFP+ MSA SFF-8436|- SFP+ MSA SFF-8431 e -8461|- RoHS 6","AVAGO TECHNOLOGIES","CISCO","QSFP-40G-CSR4="]
[null,"U","8517.62.59","Dispositivo para emissao, transmissao e recepcao de dados para equipamento de seguranca de rede.| ESPECIFICACOES DO PN: ASA5512-K8| ESPECIFICACOES GERAIS:|- O Firewall Cisco  ASA5512 contem as seguintes especificacoes:|- 250 Ipsec VPN|- 100 Vlans|- 2 portas USB|- 8GB de Memoria RAM|- 1 porta RJ45 GB|- 1 porta console|- 1 interface de cartao|AMBIENTE:|- Temperatura operacional: 23 ate 104oF (-5 ate 40oC)|- Umidade relativa: 90%|ENERGIA:|- Entrada: 100 / 240 VAC|- Frequencia: 50/60 Hz|DIMENSOES (AxLxP):|- 1.67 x 16.7 x 15.6 In (4.24x 42.9 x 39.5 cm)|SEGURANCA:|- IEC 60950-1: 2005, |- EN 60950-1:2006+A11: 2009|- UL 60950-1:2007,|- CSA C22.2 No. 60950-1-07, |EMC:|- CE: EN55022 2006+A1: 2007 Classe A; |- EN55024 1998+A1:2001+A2:2003; |- EN61000-3-2 2009;EN61000-3-3 2008;|- FCC:CFR 47, Part 15 Subpart B Classe A 2010,ANSI C63.4 2009;|- ICES-003 issue 4 Fevereiro 2004;|- VCCI:V-3/2011.04;| - C-TICK:AS/NZS CISPR 22,2009| - KC:KN22 & KN24                                                                                                                                                                                                                                             ","HON HAI PRECISION INDUSTRY CO","Cisco","ASA5512-K8"]
[null,"U","8517.62.59","Dispositivo para transmissao e recepcao de dados para Cisco Catalyst serie 6500 com 48 portas PoE 802.3af 10/100 com conectores RJ-45, com placa de conexao e haste condutora TDR, modelo WS-X6148A-45AF.ESPECIFICACOES DO PN: WS -X6816-10G-2T=|ESPECIFICACOES GERAIS:| Aparelho de encaminhamento de pacotes Ethernet com 48 portas 10/100 Mbps utilizado no comutador Catalyst 6500.| Este Modulo possui capacidade de alimentacao sobre Ethernet (PoE - Power over Ethernet) no padrao IEEE 802.3af.|                                                                                                                                            ","SOLECTRON (PENANG) TECHNOLOGY SDN BHD","Cisco","WS-X6148A-45AF"]
[null,"U","8517.62.59","Dispositivo para transmissao e recepcao de dados com 8 Portas ISDN-BRI,codigo NM-8B-S/T.Modulo de rede ISDN BRI de 08 portas. Esse Modulo conecta-se a uma ISDN WAN por meio de um dispositivo NT1 externo (tambem conhecido como interface S/T). E tambem chamado de Modulo de rede BRI S/T de 08 portas.","JABIL CIRCUIT INC.- SHANGHAI","JABIL CIRCUIT INC.- SHANGHAI","NM-8B-S/T"]
[null,"U","8523.29.19","Conjunto disco rigido 320gb.","FAIVELEY TRANSPORT SERVICE S.R.C. U3","FAIVELEY TRANSPORT SERVICE S.R.C. U3","CONJUNTO DISCO RIGIDO 320GB"]
[null,"U","8542.31.90","Circuito integrado Processador Xeon 3.4ghz / 800mhz / 2MB L2 cache, Modelo EHx, usado em equipamento IBM Modelo x Series 336 (Type 8837), Serie 13M8295, Marca System X.","INTEL COSTA RICA","INTEL","Ehx"]
[null,"S","8709.19.00","Veículo automóvel sem dispositivo de elevação, do tipo utilizado em portos, para movimentação de reboques de contêineres a curtas distâncias, limite máximo de velocidade 20km/h (programável), com cabine para 01 pessoa, veículo com tração em duas rodas 4x2 off road, gwc 85 tons. Motor a diesel: cummins qsm qsb6.7 - 220hp (stage 3a), 164kw, 2200 rpm, motor eletrônico turbo-charger. Capacidade de combustível: 02 tanques de 189 litros cada.","KALMAR","KALMAR","TERBERG OTTAWA 115T"]
[null,"U","9018.19.80","Pletismógrafo de corpo inteiro - masterscreen body/diffusion - optiplex gx620, composto em dois módulos (cabine hermeticamente fechada com sensores que captam variações de pressão internas + sistema computadorizado acoplado), equipado com monitor de 17\" e modulo a gás, ano de fabricação 2007, número de série 693929. o instrumento determina e registra variações no tamanho de um órgão ou membro, em razão do afluxo do sangue. equipamento desenvolvido para permitir a detecção de doenças restritivas e/ou obstrutivas da distribuição, testa a reversibilidade da obstrução urante a bronco-espamólise aguda. importante auxiliar na confirmação do diagnóstico, em caso de suspeita de enfisema. cabine hermética, visor panorâmico pneumotacógrafo aquecido Jaeger computador, impressora e monitor em carrinho ergonômico; apenas um cabo de conexão para a cabine possibilidade de operação em posição em pé ou sentada (fluxo).","VIASYS RESPIRATORY CARE",0,"MASTERSCREEN BODY DIFFUSION - OPTIPLEX GX620"]
[null,"S","9018.90.99","Afastador de ombro, tipo henley, conjunto de referencia |lawton 21-0365 composto dos seguintes itens: |21-0366 corpo deo afastador |21-0327 valvula central, dentada medindo 19x16mm |21-0328 válvula central dentada, medindo 26x16mm |21-0329 valvula central dentada, medindo 32x16mm |21-0374 valvula central dentada, medindo 76x16mm |21-0367 valvula lateral embotada, medindo 25x23mm(par) |21-0368 valvula lateral embotada, medindo 50x23mm (par) |21-0369 valvula lateral embotada , medindo 75x23mm (par)","LAWTON MEDIZINTECHNIK","LAWTON MEDIZINTECHNIK","AFASTADOR DE OMBRO"]
[null,"U","9027.50.20","Analisadores automáticos para imunoensaios de fluidos humanos, através do método de detecção quimiluminescente (luminômetro), com capacidade inicial de 120 tubos de amostras, sendo 30 racks com 4 tubos cada, com carregamento contínuo, capacidade para 50 reagentes a bordo refrigerados, rendimento nominal de 400 testes/ hora em etapa única, reservatórios para coleta de resíduos líquidos e sólidos, separadamente, compostos de: unidade analisadora, computador, monitor e impressora. PART NUMBER: A25288.","BECKMAN COULTER, INC","BECKMAN","DXL 800"]
[null,"U","9027.80.99","Câmara de cura - A câmara de cura pressurizada foi projetada especificamente para curar amostras de cubo de cimento de duas polegadas padrão para testes de resistência à compressão, de acordo com as normas API e ISO para cimentos utilizados em campos petrolíferos. As câmaras de secagem cobrem uma vasta gama de temperaturas e pressões operacionais para simular uma grande variedade de condições de fundo de poço, durante o processo de cura do cimento. A seleção do melhor instrumento para a sua aplicação baseia-se no número de cubos necessários para o teste, o tamanho e as características de cada câmara de cura. Cada uma das câmaras de cura foi projetada para uma operação segura e ter alívio de pressão e proteção de temperatura excessiva. As câmaras de cura são uma parte importante de qualquer laboratório cimento para campo petrolífero e fazem parte de uma linha completa de instrumentos de teste de cimento. As câmaras de cura são simples de operar. Todos os controles operacionais estão convenientemente localizados no painel frontal. A temperatura e pressão são facilmente lidas nos medidores e indicadores do painel digital. Um controlador de temperatura programável é capaz de controlar os gradientes de temperatura durante um teste. Além disso, o controlador de temperatura vai controlar a velocidade de arrefecimento no final do ensaio, em conjunto com a aplicação de água de arrefecimento. A pressão é gerada com uma bomba de alta pressão de ar comprimido e o controle é mantido com uma válvula de alívio de pressão.                                                                                                                                                                                                ","CHANDLER ENGINEERING","CHANDLER ENGINEERING",7370]
[null,"U","9027.80.99","Analisadores hematológicos automáticos para contagem sanguínea completa com seus índices hematimétricos (CBC, WBC, PIt e outros) e contagem de hemácias nucleadas (NRBC), com rendimento de 110 amostras/hora, compostos de: analisador, diluidor, fonte de alimentação, computador, monitor, impressora e acessorios. MODELO: LH 750. PART NUMBER A85570. ACOMPANHA PLAQUETA FIXADA NO EQUIPAMENTO. \n","BECKMAN COULTER, INC.","BECKMAN","LH 750"]
[null,"S","9030.20.10","Dsox3014a - osciloscopios infiniivision serie 3000x > osciloscópio digital, 4-canais, 100mhz de largura de banda.                                                                                                                                                                                                                               ","AGILENT TECHNOLOGIES MICROWAVE PRODUCTS (M) SDN. BHD","AGILENT","INFINIIVISION"]
[null,"U","9030.39.90","Aparelho de teste elétrico, para medidas de isolação e teste funcional de \"chip\", equipado com 01 dispositivo de bobinamento de carretel com fita condutiva e 01 dispositivo de desbobinamento de carretel com fita condutiva, e acompanhado de 01 módulo eletromecânico para teste dos microcircuitos (\"chips\") montados em fita com espaçamento de 14,25 mm, 01 ferramenta manual para efetuar emenda em fita condutiva e 01 ferramenta manual para efetuar furação de produto reprovado em fita condutiva.","H.W.MOHR GMBH","H.W.MOHR GMBH","MF-L05 TE06"]
[null,"U","9030.39.90","Aparelho de teste elétrico, para medidas de isolação e teste funcional de \"chip\", equipado com 01 dispositivo de bobinamento de carretel com fita condutiva e 01 dispositivo de desbobinamento de carretel com fita condutiva, e acompanhado de 01 módulo eletromecânico para teste dos microcircuitos (\"chips\") montados em fita com espaçamento de 14,25 mm, 01 ferramenta manual para efetuar emenda em fita condutiva e 01 ferramenta manual para efetuar furação de produto reprovado em fita condutiva.","H.W.MOHR GMBH","H.W.MOHR GMBH","MF-L04 TE04"]
[null,"U","9030.89.90","CAIXA PNEUMATICA BLINDADA PARA ENSAIOS DE TESTES DE RF \" PARA TELEFONIA CELULAR O MODELO TC-5952B PNEUMATIC SHIELD BOX FORNECE UM EFICIENTE AMBIENTE ISOLADO PARA TESTES DE RF PARA A FABRICAÇÃO DE TELEFONES CELULCARES E MONTAGENS PCB ONDE O ALTO RENDIMENTO E UMA BLINDAGEM RF SÃO NECESSÁRIOS. O TC-5952B CONTA COM UM SISTEMA PERSONALIZADO QUE PERMITE A AUTOMATIZAÇÃO DA MAIORIA DOS PROCESSOS DE ENSAIO. O EQUIPAMENTO PRENDE O DISPOSITIVO PARA DENTRO DA CAIXA DE BLINDAGEM, FAZ LIGAÇÕES DE SINAL DE ENSAIO E RETORNA A POSIÇÃO INICIAL. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: \" RF CONFIÁVEL COM ALTA BLINDAGEM ATÉ 2.5GHZ DEVIDO AO MOVIMENTO. MODELO: TC-5952B. MARCA: TESCOM","TESCOM","TESCOM","TC-5952B"]
[null,"U","9031.49.90","Máquina automática para inspeção de pasta de solda em 3D, por meio de câmera de vídeo digital, computadorizada, para a inspeção das grandezas volume, área, altura, deslocamento, excesso e insuficiência de pasta de solda em placas de circuito impresso PC\nI (PCB). Sistema 3D inspeção de pasta de solda, nosso inovador sensor de triangulação a laser 3D, fornece dados 3D altamente robusta contra variações consideráveis de cor da PCB e condição de acabamento para material de solda, forma uma cola e empenamen-\nto. A maior qualidade dos dados 3D é o backup de desempenho, superando o nível de sistema SPI HS60 sobre a confiabilidade e precisão. Este alto desempenho é devido à tecnologia de processamento do único sinal que é implementado como lógica hardware\n- camera colorida.\n\n","PARMI CO, LTD","PARMI","SPI-HS60L"]
[null,"U","9031.80.99","PROVADOR PORTATIL ULTRASSONICO DE IMPERMEBEALIDADE A AGUA/CLIMA/GAS  MARCA  COLTRACO MODELO PORTASCANNER II INCLUINDO: 1 UNIDADE RECEPTOR PORTASCANNER COM SAIDA DE 1 WATT (MAXIMO), SINAL AUDIVEL, COM TELA LCD DE 4 DIGITOS E BARRA GRAFICA, ALIMENTACAO: 1 X BATERIA PV PP3 E INVOLUCRO TIPO IP 65 A PROVA D'AGUA NUMERO DE SERIE  538406/0312; 1 UNIDADE GERADOR PORTASCANNER COM SAIDA DE 0.1WATT/100DB UNIDIRECIONAL, MONTAGEM COM IMA FIXO PERMANENTE E INVOLUCRO TIPO IP 65 A PROVA D'AGUA NUMERO DE SERIE  538374/0312;1 UNIDADE HASTE EXTENSORA COM 310MM DE COMPRIMENTO x 25MM DE DIAMETRO COM 1 METRO DE CABO;1 PAR DE FONES DE OUVIDO ELETRODINAMICOS DE ARCO,COM  RESPOSTA  FREQUENCIA DE 20 \" 18,000 HZ,IMPEDANCIA 32 OHMS +/- 5% E SENSIBILIDADE 105DB SPL A 1KHZ,COM PLUGUE ADAPTADOR TIPO 3.5MM PARA  6.3 MM E 1 CONJUNTO INCLUINDO EMBALAGEM PARA TRANSPORTE, MANUAL DE INSTRUCOES, CERTIFICADO DE CALIBRACAO E DVD DE DEMONSTRACAO.","COLTRACO LIMITED","COLTRACO","PORTASCANNER II "]
[null,"S","9506.91.00","Bicicleta ergométrica, com treinador de braço, acessórios conforme a seguir: guia de penas com suporte da panturrilha - ref. 302 treinador de braços - ref 564 pedais de segurança laminado - ref 152 pedais resistente metal, revestido de plástico macio, com alta margem de segurança para manivela ventosas (2 pecas|) ref. 591 |em processo de registro anvisa:|0956734138 25351668013201330 80027 cadastramento de família de equipamentos para saúde importado","MOTOMED","MOTOMED","VIVA 2"]
[null,"U","8517.62.59","Descricao tecnica do bem: dispositivo para transmissao e recepcao de dados para catalyst serie 6500\nEspecificacoes gerais:\nSupervisor engine suportado supervisor engine 720\nTaxa de desempenho/ encaminhamento (mpps):\n- 720 gbps usando o cef; ate 30 mpps por sistema\n- usando atualizacao dcef: ate 48 mpps sustentados por slot para os modulos equipados com dfc3 para suportar encaminhamento distribuido*\nArquitetura do mecanismo de encaminhamento:\n- o mecanismo do cef centralizado localizado no pfcx do supervisor toma as decisoes de encaminhamento\n- atualizavel para comutacao dcef com ws-f6700-dfc3 opcional\nSuporte de atualizacao de dfc opcional:\n- utilize o ws-f6700-dfc3 com o supervisor engine 720\nConexoes de backplane/ matriz de comutacao\n\n","SOLECTRON (PENANG) TECHNOLOGY SDN BHD","CISCO","WS-X6748-SFP"]
[null,"U","8517.62.52"," Descricao tecnica do bem: aparelho para transmissao e recepcao de dados para cisco catalyst 4500 com 2 portas ethernet gigabit, necessario conversor de interface gigabit (gbic)\nEspecificacoes gerais:\n- capacidade de comutacao centralizada: 848 gbps\n- por slot capacidade de comutacao: 48 gbps\n- taxa de transferencia:  250 mpps para ipv4, 125 mpps para ipv6\n- entradas ipv4: 256,000\n- entradas ipv6: 128,000.\n- performance:\n- cpu: dual core; 1.5 ghz\n- sdram: 2gb expansivel ate 4gb\n- nvram: 1 gb\n- enderecos mac: 55,000\n- vlans ativas: 4,094.\nAmbiente:\n- temperatura de operacao : (0 a 40 o c)\n- temperatura de armazenamento : (-40 a 75 o c )\n- umidade relativa : 10 a 90 por cento , sem condensacao.\nSeguranca:\n- ul 60950can/csa-c22.2 no. 60950\n- en 60950\n- iec 60950\n- ts 001\n- as/nzs 3260.\n\n\n\n","JABIL CIRCUIT DE MEXICO SA DE CV","CISCO","WS-X4302-GB"]